F-FPV

Телеуправляемые модели

1. Определение класса: радиоуправлемые модели кораблей и судов, для прохождения фигурного курса, оборудованные видеокамерами.
2. Подклассы:

- F2-FPV – модель, построенная по чертежам (деления по размерам модели не предусмотренно);

- F4-FPV – модель, построенная из набора (деления по типу набора не предусмотренно);

- F-FPV – модель, произвольной постройки (но чертежам, из набора, покупная), имеющая законченный вид.

1. Правила проведения соревнований:
	1. Модели класса F2-FPV, F4-FPV проходят стендовую оценку и ходовые соревнования. Результат определяется по сумме баллов стендовой оценки и балов за ходовые соревнования. Видеооборудование, должно устанавливаться на модель с использованием конструктивно подходящих элементов модели (остекление рубки, иллюминаторы и тд.). В случае, если видеооборудование на модели установлено открыто, модель, при проведении стендовой оценки, получает штраф – минус 5 баллов.
	2. Модели класса F-FPV – участвуют только в ходовых соревнованиях, стендовая оценка не проводится.
	3. Ходовые соревнования проводятся по правилам соревнований класса F2, кроме запрета на визуальный контроль за моделью. Спортсмен, после подачи команды «ГОТОВ», не имеет права контролировать модель визуально.
	4. В случае обнаружения судьёй прямого визуального контроля спортсмена за моделью, без помощи видеооборудования и установленной на модели видеокамеры, судья прерывает попытку, все остальные ворота считаются не пройденными.

Примечание:

При проведении ходовых соревнований рекомендуется контролировать эфир в диапазоне частот работы передатчика видеокамеры. Например, при помощи универсального TV-приемника или аналогичного, используемого спортсменом.